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2. Úvod

2.1. Cíle standardu

Informační standard datové komunikace lesního hospodářství (dále jen IS LH) vznikl jako reakce na změny ve způsobu pořizování, zpracování a využívání dat o lese pro hospodářské a správní účely vyplývající z lesního zákona č.289/1995 Sb. Změny spočívají v diverzifikaci zdrojů, způsobů zpracování i tvarů výstupů elaborátů hospodářské úpravy lesů (dále jen HÚL). IS LH zajišťuje zachování plné srozumitelnosti a kompatibility těchto děl na úrovni věcné i datové.

Dílčí cíle IS LH jsou :

a) terminologické sjednocení,

b) definování obecného rozhraní pro datovou komunikaci,

c) podpora technologicky nepodmíněné výměny dat,

d) specifikace informačních východisek aplikačních informačních systémů.

2.2. Předmět standardu

A. Katalog objektů - systemizace dat LH používaných pro: 

a) administrativně-správní charakteristiky lesních majetků a podniků,

b) popis lesních porostů a pozemků,

c) preliminaci pěstebních a zalesňovacích opatření a těžebních možností,

d) evidenci provedených zalesňovacích, pěstebních a těžebních zásahů.

B. Výměnný formát dat - umožňující technologicky nezávislou výměnu dat.

Pro ilustraci souvislostí IS LH s okolním světem je uveden zjednodušený funkční model tvorby IS LH (obr.1),  za kterým následuje vysvětlení použité symboliky Jako příklad využití IS LH je pak uveden zjednodušený funkční model tvorby LHP (obr. 2).

Obrázek 1: Zjednodušený funkční model tvorby IS LH

Uvedené funkční modely, čili diagramy datových toků, pracují s touto symbolikou:


„Část reality“ představuje zdroj a příjemce dat v okolí systému, nezávislé na modelovaném systému

„Datový tok“ popisuje pohyb, přemístění skupiny údajů


„Proces“ znázorňuje část systému, která transformuje vstupy na výstupy


„Výstup“ modeluje kolekci datových skupin v klidu, je to výsledek činnosti popisovaného systému uložený tak, aby jej bylo možné vyzvednout k dalšímu použití.

Obrázek 2: Příklad aplikace ISLH při tvorbě LHP


3. Katalog objektů 

3.1. struktura katalogu objektů

Základní jednotkou katalogu dat hospodářské úpravy lesů je OBJEKT. Objekty se slučují do TŘÍD. Objekty jsou popisovány VLASTNOSTMI. Vlastnosti mohou být blíže charakterizovány definicí, jednotkou, chybou nebo číselníkem, pro účely zpracování dat a výměny informací mají přiřazen kód a datový typ.

· TŘÍDA - skupina navzájem příbuzných objektů vylišených podle stejného kriteria (skupiny kriterií) spojených sounáležitostí k tématu popisu. Třídy navzájem odlišuje významová samostatnost.

· OBJEKT - logický prvek, na který se váží informace o lese. Identifikátor (identifikační vlastnost objektu) poskytuje jednoznačnou adresu objektu v rámci hierarchicky nejblíže vyššího objektu. Úplná identifikace objektu v rámci ČR je dána řetězcem identifikátorů od úrovně LHC po daný objekt. Je-li logický prvek objektem jedné třídy může být příslušnost k němu vlastností objektu třídy jiné.

· VLASTNOST- informace charakterizující objekt. Každá vlastnost se primárně váže na určitý objekt, zároveň může být - odvozeně - vlastností objektů stojících hierarchicky výše. Některé vlastnosti mohou nabývat současně nebo postupně větší počet různých hodnot. Vlastnost, jejíž hodnota je součástí úplné identifikace objektu, se nazývá identifikační vlastnost objektu. Mezi vlastnosti objektu může patřit i příslušnost tohoto objektu k objektu třídy jiné.

Mezi vlastnosti objektu může patřit také jeho grafický obraz na lesnické mapě (včetně popisu jeho grafické prezentace). 

· Grafický obraz - informace o geometrickém tvaru a poloze objektu. Patří mezi vlastnosti objektu a určuje, zda je objekt zobrazitelný na mapě a je-li vyjádřen geometrickým tvarem v podobě bodu, linie, plochy, multibodu, multilinie, multiplochy nebo geometrií složených z uvedených tvarů.

· Popis grafické prezentace - jedna nebo několik vlastností určujících způsob kartografické prezentace grafického obrazu objektu na mapě.

Charakteristiky vlastnosti :

· Definice - popis vlastnosti, popř. způsobu jejího kvalitativního a kvantitativního určení, pokud nevyplývá přímo z názvu vlastnosti.

· Kód - identifikace vlastnosti pro účely konstrukce výměnného formátu. Hraje úlohu komunikačního klíče.

· Datový typ - komunikační vazba mezi obecným IS LH a systémy pro jejich zpracování. Pro alfanumerické údaje se skládá z označení vlastního datového typu (N - číslo, A - alfanumerický řetězec, D - datum) a délky záznamu uváděného v počtu znaků celkem. U typu N je krom celkového počtu znaků (včetně desetinné čárky, je-li použita) uveden počet znaků za desetinnou čárkou. Pro grafický obraz objektu se datovým typem rozumí geometrický tvar objektu označený zkratkou (bod (B), linie (L), plocha (P), multibod (MB), multilinie (ML), multiplocha (MP) nebo složená geometrie (G)).

· Jednotka - technický rozměr kvantifikovatelné vlastnosti.

· Chyba - očekávaná hodnota, o kterou maximálně by se zjištěná veličina mohla odchylovat v obou směrech od absolutní reality. Hodnota uvedená v závorkách představuje orientační údaj.

· Číselník - přehled diskrétních hodnot, kterých vlastnost může nabývat. U vlastností, které mají přímou vazbu na státní lesnickou politiku nebo je dlouhodobě zaužívaná a praxí přijatá škála jejich hodnot, jsou definovány jednotné číselníky. Číselníky vlastností, které mohou nabývat, v závislosti na místních poměrech, hodnot volně definovaných uživatelem, jsou označeny jako interní. Interní číselníky nejsou narozdíl od jednotných definovány v rámci IS LH.

3.2. Přehled tříd, objektů a vlastností

Vymezení tříd – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls

Vymezení objektů – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls
Vztahy mezi objekty Rozdělení lesa a Pozemkové evidence: 

Následující obrázek ukazuje vztahy mezi objekty tříd Rozdělení lesa a Pozemková evidence pro potřeby odvození jejich identifikačních vlastností. 

Obrázek 3: Vztahy mezi objekty Rozdělení lesa a Pozemkové evidence
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Přehled vlastností  a jejich charakteristik – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls

Prameny: zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vyhláška č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování

Hodnoty položek LHP_LIC, LHP_LIC_Z, OLH_LIC musí korespondovat s číselníky institucí, které mohou vydávat příslušné licence. Pokud vlastník lesa vykonává činnost OLH na svém majetku, pak se jako hodnota vlastnosti OLH_LIC uvede 1.

Seznam násobných položek – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls
Kromě položek definovaných v rámci souboru jako násobné se ostatní položky nesmějí vykazovat jako násobné.
Skupiny násobných položek – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls
Pro upřesnění vazeb mezi násobnými položkami definujme skupiny násobných položek, které jsou uvedeny v souboru. V rámci násobné skupiny se musí všechny položky vyskytovat ve stejném počtu, přičemž pořadí jejich jednotlivých výskytů si vzájemně odpovídá. 

Tabulka identifikačních vlastností objektů LHP/O (úplná identifikace objektů) – viz. soubor : ISLH_LHPO_2027.xls

Tabulka identifikačních vlastností uvádí tyto vlastnosti pro objekty Rozdělení lesa a Pozemkové evidence. Pro ostatní objekty nejsou zatím identifikační vlastnosti definovány. 

3.3. Číselníky vlastností (viz soubor : ISLH_CISELNIKY_LHPO_2027.xls)

Tabulky číselníků byly konstruovány na podkladě klasifikací certifikovaných legislativními normami nebo klasifikací v praxi zaužívaných, pokud vyhovovaly platné legislativě. Jestliže takovýto podklad nebyl k dispozici nebo byl neúplný, bylo postupováno s ohledem na všechny známé alternativy a na nezávislost číselníku na časově proměnných faktorech. Tam, kde bylo využito, byť jen částečně, materiálů nepůvodních, jsou adresovatelné zdroje uvedeny v poznámce pod tabulkou číselníku. 

Interní číselníky – platí pouze v obvodu daného LHC

Pro interní číselníky – viz. soubor : ISLH_CISELNIKY_LHPO_2027.xls, je třeba uvést, že z důvodu platnosti v obvodu jednoho LHC je nutné pro potřeby výměny dat také definovat jejich identifikační položky – viz soubor: ISLH_LHPO_2027.xls

Přiřazení barev věkovým stupňům LHP/O je definováno v souboru ISLH_LHPO_2027.xls

3.4. POPIS DATOVÝCH TYPŮ PRO REPREZENTACI GRAFICKÉHO OBRAZU OBJEKTŮ

3.4.1. Datové typy pro reprezentaci geometrického tvaru objektů

Pro reprezentaci geometrického tvaru grafických objektů se používají následující tvary, které vycházejí ze specifikace konsorcia OpenGIS pro jednoduché geometrické objekty (OpenGIS Simple Feature Specification Revision 1):

· bod

· linie

· plocha

· multibod

· multilinie

· multiplocha

· složená geometrie

Všechny geometrické tvary se skládají ze základních elementů, kterými jsou dvojice (případně trojice) souřadnic určující polohu jednoho bodu objektu. 

Bodem se rozumí jeden bodový element určující přímo jeho polohu. Jako multibod je označována kolekce bodových elementů, které reprezentují jednotlivé body. 

Linie je tvořena posloupností bodových elementů, které jsou po řadě pospojovány úsečkami. Jako multilinie je označován tvar tvořený kolekcí jednotlivých linií. Tyto linie se mohou dotýkat a křížit v konečném množství bodů.

Plocha je tvořena posloupností bodových elementů, které vnější hranici plochy, a případně 1 nebo několika posloupnostmi bodových elementů tvořících vnitřní hranici plochy. Každá vnitřní hranice určuje díru (ve tvaru plochu) v ploše. Plocha je topologicky čistý uzavřený objekt. Pravidla vymezující platné plochy jsou přesně definována ve výše uvedené specifikaci. Jako multiplocha je označována kolekce jednotlivých ploch. Plochy v rámci multiplochy se nesmí překrývat. Jejich hranice se nesmí protínat a mohou se dotýkat pouze v konečném počtu bodů. Mutliplocha musí být topologicky čistý uzavřený objekt. Pravidla vymezující platné multiplochy jsou přesně definována ve výše uvedené specifikaci. 

Složenou geometrií se pak rozumí kolekce výše uvedených geometrických tvarů.

3.4.2. Reprezentace polohy grafického obrazu objektu 

Jak již bylo uvedeno skládají se všechny geometrické tvary z bodových elementů, které jsou reprezentovány dvojicemi (případně trojicemi) souřadnic. Tyto souřadnice vyjadřují polohu bodového elementu ve standardním souřadném systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální). Souřadnice označovaná jako Y určuje polohu na ose vodorovné (orientované ve směru Východ - Západ) a souřadnice označovaná jako X leží na ose svislé (orientované ve směru Sever - Jih). Pokud je bodový element reprezentován trojicí souřadnic, pak souřadnice označovaná jako Z musí být buď nulová nebo označovat nadmořskou výšku ve výškovém systému ČSJNS/Bpv (Balt p.v.). 

3.4.3. Vyjádření kartografické prezentace grafického obrazu objektu

Pro přesnější vyjádření kartografické prezentace grafického obrazu je u většiny objektů zavedena vlastnost Kartografická značka grafického objektu (případně Kartografický styl textu). Tato definuje kartografickou značku, která byla tvůrcem dat přiřazena jednotlivé instanci objektu. Kartografická značka i styl jsou určeny celým číslem a význam kódu je dán číselníky viz. (soubor : ISLH_CISELNIKY_LHPO_2027.xls). Definice plošných značek (kromě značek 0, 1, 5-8 a 100-109) a některých liniových značek obsahuje i definici barevného provedení této značky. Ostatní značky tuto definici neobsahují. Proto byla pro přesnější vyjádření kartografické prezentace, která byla přiřazena jednotlivé instanci objektu, zavedena u některých objektů vlastnost Barva grafického objektu. Barva grafického objektu je určena číselníkem BARVA (75). 

3.4.4. Umístění textu vzhledem k poloze textového kartografického objektu 

Pro reprezentaci grafického obrazu textových kartografických objektů je použit datový typ bod. Tento bod určuje polohu, kde je umístěn na ose vodorovné (orientované ve směru Východ - Západ) levý okraj textu a na ose svislé (orientované ve směru Sever - Jih) účaří textu.

4. Výměnný formát dat

Jednotkou přenosu dat LH je jeden LHC nebo jeho část. Výměnný formát je tvořen textovými soubory v ASCII tvaru. Kódem národního prostředí je ISO Latin 2 (označení ISO 8859-2). Přechodně se připouští i kódová stránka ANSI Windows (označení Windows-1250). V rámci dat jednoho LHP/LHO musí být přitom užito jednotné kódování. Pro účel výměny dat jsou na úroveň objektů kladeny i číselníky. Při výměně dat se přitom přenáší pouze číselníky interní.

4.1. Konstrukce výměnného formátu

Data LH se vyměňují v podobě souborů, které tvoří XML dokumenty. Standardní pravidla pro konstrukci těchto dokumentů a jejich zpracování jsou dány doporučením konsorcia W3C pro jazyk XML (Extensible Markup Language).

Poznámka: V současnosti je platné doporučení verze 1.0 ze dne 10.2.1998, které je dostupné na adrese http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210.html.

Pro potřeby výměny dat LH je definován způsob konstrukce XML dokumentu obsahujícího vyměňovaná data. Ten se skládá z hlavičky dokumentu a vlastních vyměňovaných dat. Pro tento dokument se používá přípona XML. Další popis obsahuje odkazy na použité symboly v rámci výše uvedeného doporučení konsorcia (číslo definice symbolu a jeho jméno).

4.1.1. Hlavička dokumentu pro přenos dat

Hlavička dokumentu odpovídá prologu XML dokumentu (symbol 22 prolog). Pro potřeby výměny dat IS LH musí tato část obsahovat následující tři prvky:

a) definici použitého jazyka XML (symbol 23 XMLDecl)

b) popis značek použitých v dokumentu (symbol 28 doctypedecl)

c) označení verze IS LH (roku platnosti), typ přenášených dat a oddělovač používaný pro potřeby přenosu souřadnic bodů a násobných atributů – tento prvek musí mít podobu symbolu 16 PI ve tvaru <? ISLH rok typ_dat oddělovač ?>. Parametr rok je čtyřznakový řetězec určující rok platnosti standardu. Parametr typ_dat je jeden z předdefinovaných řetězců určujících typ přenášených dat. Definovány jsou řetězce LHP (pro potřebu označení přenosu dat LHP) a LHO (pro potřebu označení přenosu dat LHO). Parametr oddělovač je znak určující oddělovač.

Popis značek použitých v dokumentu (schéma XML) může být přímo součástí dokumentu nebo součástí zvláštního dokumentu, který ho obsahuje. Pro tento dokument se používá přípona XSD.

4.1.2. ERD a grafická schémata kontroly dat
Nový druh popisu ISLH.  ERD (Entity Relationship Diagram) je grafickým vyjádřením vztahů mezi objekty standardu (záznamy v příslušných tabulkách relační databáze, do které lze data migrovat). ERD zobrazuje vlastnosti jednotlivých objektů, včetně požadovaného datového formátu, povoleného rozsahu hodnot metrických a výčtu možných kategorií kategorických veličin.
Schémata kontrol doplňují ERD o jednoznačný popis situací kdy:

· příslušná vlastnost nesmí, zatímco v opačném případě musí být uvedena, viz kontrola typu „nevyplněnost‘ na obrázku č 4;
· je kombinace určitých vlastností jednoho nebo více konkrétních objektů nelogická a tudíž nežádoucí, viz schéma kontroly typu „nepovolenost“ na obrázku č. 5;
· s ohledem na určitou vlastnost daného objektu nebo s ohledem na kombinaci vlastností jednoho, čí více objektů vyplývá, že nelze zaznamenat a popisovat určité objekty na nižší úrovni hierarchie. V ostatních případech musí být zaznamenán a popsán alespoň jeden takový objekt, viz kontrola typu „bez záznamu“ na obrázku č. 6. 

Relační vazby mezi objekty uvedené v rámci ERD definují přípustné počty hierarchicky podřízených objektů (záznamů v podřízených tabulkách). V případě, že kontrola typu „bez záznamu“ (viz výše) indikuje nutnost vyplnění alespoň jednoho záznamu, musí být skutečný počet vyplněných záznamů v podřízené tabulce současně ve shodě se specifikací příslušné relační vazby v rámci ERD
.
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Obrázek 4: Příklad kontroly typu „nevyplněnost“ pro vlastnost „Stabilizace středu inventarizační plochy“. 
Obrázek 4 obsahuje schéma pro kontrolu typu „nevyplněnost“ vlastnosti „Stabilizace středu inventarizační plochy“. Pokud je střed inventarizační plochy nepřístupný nebo neschůdný, stabilizace nesmí být vyplněna. V opačném případě vyplněna být musí.
Význam typu kontroly „nepovolenost“ je zřejmý z obrázku 5. Pokud kmen není popsán jako souš, nesmí být současně zařazen do žádné z označených kategorií komponenty změny zásoby.
Obrázek 6 obsahuje příklad kontroly typu „bez záznamu“ pro tabulku „Pomocný navigační objekt“. Pokud je inventarizační plocha nově založena (šetřena poprvé), nezakládají se pomocné navigační objekty pouze v případě, že je střed inventarizační plochy současně nepřístupný nebo neschůdný. Pokud je plocha šetřena opakovaně, nezakládají se pomocné navigační objekty pouze v případě, že je střed nepřístupný nebo neschůdný, a to jak v současné, tak i v předchozí inventarizaci. V ostatních případech musí být pomocné navigační objekty založena a popsány, tj. v tabulce „Pomocný navigační objekt“ příslušné inventarizační plochy musí být alespoň jeden záznam
 (fakticky dva ve vazbě na ERD definici relační vazby mezi objekty „Inventarizační plocha“ a „Pomocný navigační objekt“.
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Obrázek 5: Příklad kontroly nepovolenosti pro vlastnosti „Souš“ a „Komponenta změny zásoby kmenů“.
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Obrázek 6: Příklad kontroly „bez záznamu“ pro „Pomocný navigační objekt“
4.1.3. Schéma dokumentu - XSD 1.0

Nahrazení původního XML Schéma postaveného na DTD novějším XSD (Xml Schema 1.0) přineslo kromě řady pozitiv i jedno dočasné technologické omezení.

Schéma XSD verze 1.0 dovoluje popsat opakující se povinné prvky v XML dokumentu nejlépe jako tzv. sequence.

Sequence ale vyžaduje aby se u povinných prvků (prvků s nenulovým výskytem, typicky ODD, HS) dodrželo pořadí zápisu těchto prvků v dokumentu.

Současná šablona tedy například nutí tvůrce ISLH XML dat aby do dokumentu nejprve zapsal všechna oddělení a až za ně umístil hospodářské soubory.

Toto omezení bylo komisí přijato jako kompromisní řešení, protože technologie XSD 1.0 je široce podporována na všech dostupných platformách a tudíž je šablona vytvořená na základě tohoto standardu široce použitelná.

V současnosti se připravuje nová verze Schéma XSD 1.1, která je již dostupná v podobě beta-verzí zpoplatněných aplikací, kde je možné definovat libovolné pořadí povinných prvků XML dokumentu (např. Xerces).

Jakmile bude standard XSD 1.1 přijat a bude široce dostupný lze snadno stávající šablonu XSD upravit a definovat tak zcela libovolné pořadí prvků v dokumentu.

Komise konstatovala, že pořadí prvků je neformálně, ale striktně dodržováno již řadu let a proto by takové omezení nemělo nikomu působit technologické obtíže.

4.1.4. Konstrukce jednotlivých značek v dokumentu

Jednotlivé značky použité v dokumentu jsou konstruovány následujícím způsobem:

a) Jméno typu dokumentu a tedy i hlavní značky dokumentu je DATAISLH.  Tato značka se skládá z jednotlivých značek pro objekty a číselníky. Tyto značky dovolují přenášet jednu instanci objektu, resp. jeden záznam číselníku. Pro objekty nebo číselníky, které nejsou přenášeny, nemusí být příslušná značka definována.

b) Pro každý objekt a číselník přenášený v rámci dokumentu je definována zvláštní značka v podobě symbolu 45 elementdecl. Jméno značky objektu je určeno Kódem objektu (viz Tabulka Přehled objektů). Jméno značky číselníku je určeno Kódem číselníku (viz Tabulka Přehled a struktury interních číselníků). 

c) Jednotlivé alfanumerické vlastnosti objektu (položky číselníku) jsou definovány jako atributy (pomocí symbolu 53 AttDef> značky. Jméno atributu je určeno kódem vlastnosti objektu dle Tabulky Charakteristiky vlastností, resp. kódem položky číselníku dle Tabulky Přehled a struktury interních číselníků. Typ atributu musí být definován jako CDATA. Definice atributu může obsahovat definici implicitní hodnoty. Definice značky nemusí obsahovat definici vlastností (položek), které nejsou přenášeny v rámci dokumentu.

d) Definice značky objektu, resp. číselníku, musí obsahovat identifikační vlastnosti objektu na jeho úrovni hierarchie, pokud jsou pro něj definovány (viz Tabulka identifikačních vlastností objektů, resp. Tabulka identifikačních položek číselníku s platností v obvodu LHC). Atributy pro tyto vlastnosti musí mít deklarovánu vlastnost #REQUIRED (viz symbol 60 DefaultDecl). 

e) Jednotlivé grafické vlastnosti objektu jsou definovány jako značky, ze kterých se značka objektu skládá. Jméno značky je určeno Kódem vlastnosti (viz Tabulka Charakteristiky vlastností). Tato značka se skládá z jedné nebo více (pro násobné vlastnosti) značek pro jednotlivé typy grafického obrazu. Jméno těchto značek je určeno zkratkou pro typ grafického obrazu (viz odstavec 3.1 - bod (B), linie (L), plocha (P), multibod (MB), multilinie (ML), multiplocha (MP) nebo složená geometrie (G)). Definice značky nemusí obsahovat definici grafických vlastností, které nejsou přenášeny v rámci dokumentu.

f) Definice značek pro jednotlivé typy grafického obrazu je součástí odstavce 4.1.5 tohoto standardu.

4.1.5. Přenos vlastních dat

Vlastní vyměňovaná data jsou přenášena jako hlavní značka dokumentu (tj. značka DATAISLH). Ta se pak skládá ze značek pro jednotlivé instance objektů nebo záznamy číselníku. V případě objektů třídy Rozdělení lesa a Pozemková evidence musí být jednotlivé značky vnořovány (hierarchicky uspořádány) tak, jak naznačuje obrázek 3. Ostatní objekty a číselníky jsou zařazeny jako součást značky pro LHC.

4.1.6. Způsob přenosu numerických atributů

Vlastní hodnoty atributů jsou v rámci řetězce CDATA přenášeny následujícím způsobem:

1. Alfanumerický řetězec (typ A) se přenáší jako řetěz znaků. Pokud tento řetězec obsahuje znak, který slouží jako oddělovač (ohraničuje hodnotu atributu), pak se použije příslušná předdefinovaná sekvence znaků (viz odstavec 4.6 popisu jazyka XML).

2. Číslo (typ N) se přenáší jako řetěz numerických znaků. Smí mu předcházet označení záporného čísla pomocí znaku pomlčka (-). V případě, že číslo může obsahovat desetinnou část, pak může být součástí řetězu označení desetinné čárky pomocí znaku tečka (.)

3. Datum (typ D) se  přenáší jako řetěz numerických znaků, ve kterém jsou označení dne, měsíce a roku  jsou odděleny pomocí znaku tečka (.). Pro označení dne a měsíce se používají 1 nebo 2 číslice a pro označení roku se používají 4 číslice. Hodnota typu datum musí představovat platné datum v rámci současně platného gregoriánského kalendáře.

4. Pro potřeby přenosu násobných atributů jsou definovány pomocné objekty pro jejich jednotlivé skupiny (jejich přehled viz tabulka Skupiny násobných položek v souboru ISLH_LHPO_2027.xls). Každá sada hodnot těchto atributů se přenáší jako značka vnořená v příslušné značce pro instanci objektu.

5. Pokud je třeba přenášet násobné atributy, které nejsou součástí žádné skupiny, pak jsou v rámci řetězce s hodnotou tohoto atributu oddělovány jednotlivé hodnoty pomocí oddělovače určeného v hlavičce dokumentu. Jednotlivé hodnoty atributů pak musí vyhovovat výše uvedeným pravidlům.

4.1.7. Definice značek pro jednotlivé typy grafického obrazu

Pro výměnu grafického obrazu objektů jsou definovány následující značky:

a) Značka B pro grafického obrazu bodu. Má jediný atribut S typu CDATA. V rámci řetězce s hodnotou tohoto atributu jsou přenášeny po řadě souřadnice X, Y a Z oddělené pomocí oddělovače uvedeného v hlavičce dokumentu. Jednotlivé souřadnice jsou reprezentovány pomocí reálných čísel a jako oddělovač desetinné části se používá tečka. Uvedení souřadnice Z je volitelné.

b) Značka L pro grafický obraz linie se skládá ze 2 nebo více značek B.

c) Značka P pro grafický obraz plochy se skládá ze jedné nebo několika značek L. První značka L určuje vnější hranici plochy. Ostatní určují vnitřní hranice plochy.

d) Značka MB se skládá z 1 nebo více značek B.

e) Značka ML se skládá z 1 nebo více značek L.

f) Značka MP se skládá z 1 nebo více značek P.

Následující text uvádí výsek definice výše uvedených objektů v jazyce XML:

<!ELEMENT B   EMPTY>

<!ATTLIST B S CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT L  (B, B+)>

<!ELEMENT P  (L)+>

<!ELEMENT MB (B)+>

<!ELEMENT ML (L)+>

<!ELEMENT MP (P)+>

4.2. Příklad výměnného formátu

Příklad 1: Výpis obsahu dokumentu deklarujícího značky (*.XSD):

šablona XSD je umístěna na https://nli.gov.cz/portfolio/standardy-is-lhpo/
Příklad 2: Výpis obsahu XML dokumentu obsahujícího data LHC (*.XML):

?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>

<?ISLH 2027 LHP $ ?>

<DATAISLH xmlns="http://mze.cz" xmlns:tPro="http://tpro.cz" xmlns:ris="http://lesycr.cz">

  <LHC LHC_KOD="111111" LHC_NAZ="********" LHP_OD="1.1.2027" LHP_DO="31.12.2036" LHP_LIC="*************" LHP_TAX="*****" LHP_Z_OD="" LHP_Z_DO="" LHP_Z_LIC="" LHP_Z_TAX="" KU_DATUM="30.6.2026" LHP_NEZDAR="0" TEZ_PROC="631713" NOR_PAS="609786" ETAT_TO="694000" LHC_PN_PRO="0" ETAT_TV="245977" ETAT_TVYB="0" LHC_IND="23" LHC_MAX="940000" ETAT="940000" MVYCH_DO40="1800.40">

    <ODD ODD="101">

      <DIL DIL="A">

        <POR POR="a" SDR_POR="N" MAJ_KOD="11000" MAJ_NAZ="Česká republika" MAJ_DRUH="1" ORG_UROVEN="1$2" PAS_OHR="D" LES_OBL="16" LES_PODOBL="" ZVL_STATUT="" OLH_LIC="1" OLH="1" POR_TEXT="Samostatný lesík." HIST_LHC="0" HIST_LHPOD="" HIST_ROZD="">

          <KAT KATEGORIE="10" KAT_SPEC="0"/>

          <PSK PSK="2" PSK_P0="0.1700" PSK_V="0.1700" PSK_P="0.17" KVAL_P="1" ORP="6110" KRAJ="CZ061" KATUZE_KOD="765864" ris:KAT_PAR_KOD="11" SLT="5S" LT="5S1" LVS="5" PLT="" TER_TYP="11" PRIB_VZD="0" HOSP_ZP="2" DAN="N" PSK_TEXT="SM mlazina. Prořezávka." CISLO_TEL="0" EVL_KOD="0" PO_KOD="0" CHKO_KOD="0" CHKO_Z_KOD="0" NP_KOD="0" NP_Z_KOD="0" NPP_KOD="0" NPR_KOD="0" PP_KOD="0" PR_KOD="0" SCHU_KOD="0" PSK_ZNACKA="10101">

            <PSK_OBRAZ>

              <MP>

                <P>

                  <L>

                    <B S="1129996.651314$706531.028258"/>

                    <B S="1129988.250828$706527.692532"/>

                    <B S="1129977.436300$706520.933451"/>

                    <B S="1129970.053303$706515.491525"/>

                    <B S="1129973.380852$706509.668317"/>

                    <B S="1129980.978649$706493.387320"/>

                    <B S="1129985.997801$706482.631994"/>

                    <B S="1129980.590536$706476.774125"/>

                    <B S="1129979.689325$706468.212623"/>

                    <B S="1129980.590536$706461.904148"/>

                    <B S="1129983.294168$706455.145067"/>

                    <B S="1129987.800222$706454.243856"/>

                    <B S="1129994.934263$706452.964467"/>

                    <B S="1130004.472622$706453.793251"/>

                    <B S="1130011.231703$706455.595673"/>

                    <B S="1130012.132914$706462.805359"/>

                    <B S="1130008.978676$706470.916255"/>

                    <B S="1130002.219595$706483.533205"/>

                    <B S="1129998.164146$706495.699551"/>

                    <B S="1129995.911119$706506.514079"/>

                    <B S="1129995.460514$706517.328609"/>

                    <B S="1129996.651314$706531.028258"/>

                  </L>

                </P>

              </MP>

            </PSK_OBRAZ>

            <ETZ ETAZ="2" ETAZ_PS="0.17" ETAZ_PP="0.17" HS="253d" OBMYTI="120" OBN_DOBA="40" POC_OBNOVY="101" MZD="" VEK="12" ZAKM="10" HOSP_TV="V" M_TEZ_PROC="0" ODVOZ_TEZ="D" M_Z_ZASOBY="4" PRO_P="0.17" PRO_NAL="0" PRO_POC="1" TV_P="0.00" TV_NAL="" TV_POC="0" TO_P="0.00" TO_NAL="" TO_DUVOD="" TO_ZPUSOB="" TVYB_P="0.00" TVYB_NAL="" ZAL_DRUH="" ZAL_P="">

              <DRV DR_ZKR="SM" DR_KOD="1" DR_NAZ="Smrk ztepilý" DR_PUVOD="" ZDR_REP="" ZAST="100" VYSKA="6" TLOUSTKA="0" BON_R="1" BON_A="30" GEN_KLAS="" VYB_STR="0" DR_ZAS_TAB="0" DR_ZAS_HA="0" DR_ZAS_CEL="0" DR_CBP="0" DR_CPP="2" DR_PMP="1" HMOT="0.00" HK="0" IMISE="0" DR_KVAL="" PROC_SOUS="0" DR_TV="0" DR_TO="0" DR_TVYB="0" GEN_PUVOD="0" GEN_PUVOD_OBLAST="" RS_KLON="0">

              </DRV>

            </ETZ>

          </PSK> ………………..

5. KarTOGrafICKÁ PREZENTACE DAT LHP/O
Cílem tohoto odstavce je sjednotit způsob užití dat o lese při jejich prezentaci se zachováním srozumitelnosti a kompatibility kartografické prezentace dat LHP/O na úrovni obsahové i vzhledové. V následujících odstavcích jsou uvedeny:

A. Popis kartografické prezentace dat LHP/O – popis prezentace vybraných dat LHP/O určující: 

a) obsah prezentace,

b) způsob (vzhled) prezentace.

B. Vzorník kartografických značek a stylů LHP/O – tabulky ukazující vzorový vzhled kartografických značek a stylů uvedených v rámci jednotlivých číselníků IS LH.

5.1. POPIS KARTOGRAFICKÉ PREZENTACE DAT LHP/O

5.1.1. Struktura popisu kartografické prezentace

Základní jednotkou při popisu kartografické prezentace dat LHP/O je MAPA. Prezentace každé mapy je určena popisem jejího obsahu a způsobu prezentace. Pro potřeby určení obsahu mapy se objekty IS LH dělí do KARTOGRAFICKÝCH SKUPIN, které zahrnují objekty IS LH s určitými společnými vlastnostmi. Popis obsahu mapy pak tvoří seznam kartografických skupin prezentovaných na mapě s určením pořadí jejich prezentace. Způsob prezentace mapy určuje vzhled mapy a je definován způsobem prezentace jednotlivých kartografických skupin. Pro účely tisku map je každá mapa doplněna o PARAMETRY TISKU MAPY. Ty charakterizují každou mapu pomocí obvyklého měřítka tisku a popisem jednotlivých mimorámových údajů mapy.

· MAPA – představuje výsledek prezentace dat LHP/O. Prezentace každé mapy je určena popisem jejího obsahu a vzhledu (způsobu prezentace dat).

· KARTOGRAFICKÁ SKUPINA – do skupiny patří objekty IS LH, které mají určité společné vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří stejný datový typ grafického obrazu objektu, stejný způsob kartografické prezentace objektů v rámci skupiny na příslušné mapě a nezávislost na pořadí prezentace jednotlivých instancí těchto objektů v rámci skupiny.

· PARAMETRY TISKU MAPY- charakteristiky mapy s ohledem na její tisk. Mezi tyto charakteristiky patří obvyklé měřítko tisku a popis mimorámových údajů.

Mimorámové údaje tvoří všechny prvky mapy tištěné mimo rám mapy. Mezi ně patří textové popisy, údaj o měřítku mapy, mapy skeletů (hranic revírů a katastrálních území), schémata kladu mapových listů a případné další prvky (např. logo autora mapy).

Přehled map a kartografických skupin

Tabulka 1: Přehled map

	Mapa
	Obvyklé měřítko tisku
	Definice mapy

	Hospodářská mapa
	1 : 5 000
	Základní způsob prezentace dat LHP/O v podobě mapy. Zahrnuje hranice rozdělení lesa, cesty a popis rozdělení lesa. 

	Obrysová mapa
	1 : 10 000
	Podrobnější způsob prezentace dat LHP/O v podobě mapy. Zahrnuje hranice rozdělení lesa, cesty a popis rozdělení lesa také výškopis.

	Porostní mapa
	1 : 10 000
	Způsob prezentace věku a zakmenění porostní půdy v podobě mapy.

	Těžební mapa
	1 : 10 000
	Způsob prezentace těžebních zásahů v podobě mapy.


Tabulka 2: Přehled kartografických skupin

	Kartografická skupina
	Typ obrazu
	Definice skupiny

	Plochy detailního rozdělení lesa
	Multiplocha
	Detailní obraz ploch rozdělení lesa. Je určen pomocí grafického obrazu porostních skupin, bezlesí, jiných a ostatních pozemků.

	Ostatní plochy detailu
	Plocha
	Kartografické plochy znázorňující ostatní plochy v mapě mimo jednotky detailního rozdělení lesa.

	Pomístní šrafy
	Plocha
	Kartografické plochy znázorňující místa s odlišným zakmeněním v rámci porostních skupin. Je určen pomocí kartografických plošných objektů představujících pomístní šrafy.

	Plochy těžebních zásahů
	Plocha
	Kartografické plochy znázorňující těžební zásahy. Je určen pomocí kartografických plošných objektů představujících těžbu.

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	Linie
	Detailní obraz hranic rozdělení lesa a kartografické linie procházející plochami rozdělení lesa (netvoří jejich hranice). Je určen pomocí kartografických liniových objektů představujících hranice porostních skupin, bezlesí, jiných a ostatních pozemků a slučkové linie.

	Kartografické hranice
	Linie
	Kartografické linie znázorňující hranice větších celků. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících správní hranice, hranice lesních správ/závodů, revírů, oddělení a dílců.

	Nekartografické cesty
	Linie
	Linie znázorňující cesty zjednodušeným způsobem. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících cesty v lese i mimo les a prezentujících je zjednodušeným způsobem (bez použití jednočarých a dvoučarých kartografických značek pro cesty).

	Kartografické cesty jednočaré
	Linie
	Kartografické linie znázorňující cesty značkou jednočarou. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících cesty v lese i mimo les a prezentujících je značkami jednočarými.

	Kartografické cesty dvoučaré
	Linie
	Kartografické linie znázorňující cesty značkou dvoučarou. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících cesty v lese i mimo les a prezentujících je značkami dvoučarými.

	Odkazové linie
	Linie
	Pomocné kartografické linie umožňující propojit v mapě popisy objektů s vlastními objekty. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících odkazy (popisů na objekty).

	Kategorizace
	Linie
	Kartografické linie znázorňující kategorizaci lesa. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících kategorizaci.

	Linie výškopisu
	Linie
	Kartografické linie znázorňující výškopis. Jsou určeny pomocí kartografických liniových objektů představujících výškopis.

	Linie těžebních zásahů
	Linie
	Kartografické linie znázorňující těžební zásahy. Je určen pomocí kartografických liniových objektů představujících těžbu.

	Bodové značky
	Body
	Kartografické body znázorňující objekty v lese. Jsou určeny pomocí kartografických bodových objektů.

	Výstavky
	Body
	Kartografické body znázorňující výstavky. Jsou určeny pomocí kartografických bodových objektů představujících výstavky.

	Body výškopisu
	Body
	Kartografické body znázorňující výškopis. Jsou určeny pomocí kartografických bodových objektů představujících výškopis.

	Body těžebních zásahů
	Body
	Kartografické body znázorňující těžební zásahy. Je určen pomocí kartografických bodových objektů představujících těžbu.

	Základní popis rozdělení lesa
	Body
	Kartografický popis rozdělení lesa. Jsou určeny pomocí kartografických textových objektů představujících popis LHC, oddělení, dílců a porostů.

	Detailní popis rozdělení lesa
	Body
	Kartografický popis detailního rozdělení lesa. Jsou určeny pomocí kartografických textových objektů představujících popis porostních skupin, bezlesí, jiných a ostatních pozemků.

	Popis výškopisu
	Body
	Kartografický popis detailního výškopisu. Jsou určeny pomocí kartografických textových objektů představujících popis výškopisu.


5.1.2. Katalog map

Katalog map charakterizuje jednotlivé mapy popisem jejich obsahu, způsobu prezentace a parametrů jejich tisku.

Popis obsahu a způsobu prezentace mapy tvoří:

· seznam kartografických skupin (prezentovaných v rámci mapy) ve formě tabulky obsahující pro každou kartografickou skupinu způsob její prezentace. Pořadí skupin v seznamu určuje pořadí prezentace (ve směru odspodu navrch);

· přehled dalších prvků obvykle prezentovaných v mapě s popisem způsobu jejich prezentace.

Parametry tisku mapy tvoří:

· obvyklý způsob tisku;

· popis mimorámových údajů.

Hospodářská mapa

POPIS OBSAHU A ZPŮSOBU PREZENTACE MAPY:

	Kartografická skupina
	Způsob určení prezentace

	Plochy detailního rozdělení lesa
	kartografická značka 1 v barvě 15

	Ostatní plochy detailu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Nekartografické cesty
	kartografická značka 0 v barvě 13

	Kartografické hranice
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty jednočaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty dvoučaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Bodové značky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Odkazové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Základní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Detailní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu


Přehled dalších prvků obvykle prezentovaných v hospodářské mapě:

· rastry map ZTM ČR – jsou prezentovány v barvě 13 pod uvedeným obsahem mapy (zcela vespod);

· hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5 000 – jsou prezentovány kartografickou značkou 0 v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch);

· síť křížků o vzdálenosti 500 m – jsou prezentovány křížkem o velikosti 3 mm v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch).

PARAMETRY TISKU MAPY:

Hospodářská mapa se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:5 000;

· po mapových listech ZTM ČR v měřítku 1:5 000 s přesahem v horizontálním směru 25 m na každou stranu a ve vertikálním směru 20 m na každou stranu;

· s mimorámovými údaji na spodním okraji papíru (pod mapou) a na pravém okraji papíru (vedle mapy) dle popisu v odstavci 5.1.4;

· s použitím názvu HOSPODÁŘSKÁ MAPA a jednopísmenné zkratky H.

Obrysová mapa

POPIS OBSAHU A ZPŮSOBU PREZENTACE MAPY:

	Kartografická skupina
	Způsob určení prezentace

	Plochy detailního rozdělení lesa
	kartografická značka 1 v barvě 15

	Ostatní plochy detailu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Nekartografické cesty
	kartografická značka 0 v barvě 13

	Kartografické hranice
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty jednočaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty dvoučaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Linie výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Bodové značky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Body výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Odkazové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Základní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Popis výškopisu
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Detailní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu


Přehled dalších prvků obvykle prezentovaných v obrysové mapě:

· rastry map ZTM ČR – jsou prezentovány v barvě 13 pod uvedeným obsahem mapy (zcela vespod);

· hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5 000 – jsou prezentovány kartografickou značkou 0 v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch);

· síť křížků o vzdálenosti 500 m – jsou prezentovány křížkem o velikosti 3 mm v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch).

PARAMETRY TISKU MAPY:

Obrysová mapa se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:10 000;

· po mapových listech jednotného kladu lesnických map v měřítku 1:10 000 s přesahem v horizontálním směru 50 m na každou stranu a ve vertikálním směru 40 m na každou stranu;

· s mimorámovými údaji na spodním okraji papíru (pod mapou) a na pravém okraji papíru (vedle mapy) dle popisu v odstavci 5.1.4;

· s použitím názvu OBRYSOVÁ MAPA a jednopísmenné zkratky O.

Porostní mapa

POPIS OBSAHU A ZPŮSOBU PREZENTACE MAPY:

	Kartografická skupina
	Způsob určení prezentace

	Plochy detailního rozdělení lesa
	pro objekty PSK atribut Kartografická značka grafického obrazu a pro objekty BZL, JP a OP kartografická značka 1 v barvě 15

	Ostatní plochy detailu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Pomístní šrafy
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Výstavky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Kategorizace
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Nekartografické cesty
	kartografická značka 0 v barvě 13

	Kartografické hranice
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty jednočaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty dvoučaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Linie výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Bodové značky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Body výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Odkazové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Základní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Popis výškopisu
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Detailní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu


Přehled dalších prvků obvykle prezentovaných v porostní mapě:

· rastry map ZTM ČR – jsou prezentovány v barvě 13 pod uvedeným obsahem mapy (zcela vespod);

· hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5 000 – jsou prezentovány kartografickou značkou 0 v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch);

· síť křížků o vzdálenosti 500 m – jsou prezentovány křížkem o velikosti 3 mm v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch).

PARAMETRY TISKU MAPY:

Porostní mapa se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:10 000;

· po mapových listech jednotného kladu lesnických map v měřítku 1:10 000 s přesahem v horizontálním směru 50 m na každou stranu a ve vertikálním směru 40 m na každou stranu;

· s mimorámovými údaji na spodním okraji papíru (pod mapou) a na pravém okraji papíru (vedle mapy) dle popisu v odstavci 5.1.4;

· s použitím názvu POROSTNÍ MAPA a jednopísmenné zkratky P.

Těžební mapa

POPIS OBSAHU A ZPŮSOBU PREZENTACE MAPY:

	Kartografická skupina
	Způsob určení prezentace

	Plochy detailního rozdělení lesa
	pro objekty PSK je kartografická značka určena na základě atributu Kartografická značka grafického obrazu dle tabulky 5 a pro objekty BZL, JP a OP kartografická značka 1 v barvě 15

	Ostatní plochy detailu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Pomístní šrafy
	kartografická značka a barva jsou určeny na základě atributů Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu dle tabulky 5

	Plochy těžebních zásahů
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Linie těžebních zásahů
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Výstavky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu i Úhel natočení kartografické značky a barva je určena na základě atributu Barva grafického obrazu dle tabulky 7

	Kategorizace
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Typologické hranice
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Linie mapy hospodářských opatření
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Nekartografické cesty
	Kartografická značka 0 v barvě 13

	Kartografické hranice
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty jednočaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Kartografické cesty dvoučaré
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Linie výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Bodové značky
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Body těžebních zásahů
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Body výškopisu
	atributy Kartografická značka grafického obrazu, Barva grafického obrazu a Úhel natočení kartografické značky

	Odkazové linie
	atributy Kartografická značka grafického obrazu a Barva grafického obrazu

	Základní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Popisy mapy hospodářských opatření
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Popis výškopisu
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu

	Detailní popis rozdělení lesa
	atributy Kartografický styl textu a Úhel natočení textu


Přehled dalších prvků obvykle prezentovaných v těžební mapě:

· rastry map ZTM ČR – jsou prezentovány v barvě 13 pod uvedeným obsahem mapy (zcela vespod);

· hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5 000 – jsou prezentovány kartografickou značkou 0 v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch);

· síť křížků o vzdálenosti 500 m – jsou prezentovány křížkem o velikosti 3 mm v barvě 13 nad uvedeným obsahem mapy (zcela navrch).

PARAMETRY TISKU MAPY:

Těžební mapa se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:10 000;

· po mapových listech jednotného kladu lesnických map v měřítku 1:10 000 s přesahem v horizontálním směru 50 m na každou stranu a ve vertikálním směru 40 m na každou stranu;

· s mimorámovými údaji na spodním okraji papíru (pod mapou) a na pravém okraji papíru (vedle mapy) dle popisu v odstavci 5.1.4;

· s použitím názvu TĚŽEBNÍ MAPA a jednopísmenné zkratky T.

5.1.3. Katalog kartografických skupin

Katalog kartografických skupin dat určuje standardní rozdělení objektů IS LH do kartografických skupin. 

Příslušnost určitého objektu ke kartografické skupině je charakterizována:

· pro objekty třídy Kartografické prvky objektem a hodnotou atributu Druh kartografického objektu, resp. Kartografický styl textu;

· pro objekty ostatních tříd objektem a jménem atributu použitého v rámci kartografické skupiny.

Tabulka 3: Definice kartografických skupin

	Kartografická skupina
	Obsah skupiny

	Plochy detailního rozdělení lesa
	objekt PSK – atribut Grafický obraz

objekt BZL – atribut Grafický obraz

objekt JP – atribut Grafický obraz

objekt OP – atribut Grafický obraz

	Ostatní plochy detailu
	objekt KPO – druhy 145, 478

	Pomístní šrafy
	objekt KPO – druh 144

	Plochy těžebních zásahů
	objekt KPO – druh 135

	Hranice detailního rozdělení lesa a slučkové linie
	objekt KLO – druhy 26, 27, 61, 67, 69, 76, 237, 241, 330, 338, 359, 362, 433,  575, 595

	Kartografické hranice
	objekt KLO – druhy 36, , 550, 551, 552, 559, 560, 561, 562, 563, 564 , 565, 567, 568, 569, , 10530, 10531, 10533, 10534, 10540, 10541, 10543, 10544, 10550, 10551, 10553, 10554, 10580, 10581, 10583, 10584, 10590, 10591, 10592, 10593, 10600, 10601, 10602, 10603, 15361, 15362, 15363, 15364, 17320, 17321, 17322

	Linie hospodářských opatření
	objekt KLO – druhy 71, 72, 730, 731, 751, 784, 831, 832, 833, 17320, 17321, 17322

	Typologické hranice
	objekt KLO – druh 51

	Nekartografické cesty
	objekt KLO – druhy 24, 28, 32, 34, 38

	Kartografické cesty jednočaré
	objekt KLO – druhy 21, 22, 25, 35

	Kartografické cesty dvoučaré
	objekt KLO – druhy 350, 351, 352, 353, 354, 10245, 10247, 10280, 10281, 10325, 10340, 10341, 10342, 10343, 10346, 10380, 10381

	Odkazové linie
	objekt KLO – druh 68

	Kategorizace
	objekt KLO – druh 10511, 10512, 10703, 10704

	Linie výškopisu
	objekt KLO – druhy 590, 591, 900

	Linie těžebních zásahů
	objekt KLO – druhy 8, 77

	Bodové značky
	objekt KBO – druhy 5, 14, 15, 16, 21, 20, 33, 37, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91,92, 118, 142, 143, 202,213,214, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 472, 507, 514, 529, 530, 533, 536, 539, 544, 545, 588, 600, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 616, 620, 621, 628, 629, 635, 641, 654, 702, 707, 902

	Výstavky
	objekt KBO – druh 13

	Body výškopisu
	objekt KBO – druhy 86, 506, 587, 589, 614, 900, 901

	Body těžebních zásahů
	objekt KBO – druhy 7, 10, 17, 18, 19, 100 ,101

	Základní popis rozdělení lesa
	objekt KTO – styl 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17

	Detailní popis rozdělení lesa
	objekt KTO – styl 3, 5, 12, 13, 14, 21

	Popisy mapy hospodářských opatření
	objekt KTO – styl 17

	Popis výškopisu
	objekt KTO – styl 19


5.1.4. Způsob určení šrafy porostní skupiny

Pro určení šrafy porostní skupiny (hodnota vlastnosti Kartografická značka grafického obrazu
objektu Porostní skupina) se použijí následující pravidla:

· Pro určení šrafy se použije přednostně algoritmus popsaný tabulkou 4.

· Pokud by se pro určení šrafy pomocí algoritmu popsaného tabulkou 4 použila etáž s věkem 0 a zakmeněním 0, tak se použije pro výpočet u této etáže zakmenění 10.

· Pokud by se pro určení šrafy pomocí algoritmu popsaného tabulkou 4 použila etáž, která nepokrývá většinu porostní skupiny nebo nemá rovnoměrné zakmenění, pak je možné použít jinou šrafu, jejíž barvy však musí odpovídat věku alespoň jedné z etáží porostní skupiny.

· V případě víceetážové porostní skupiny  a výskytu etáže s plochou menší než 15% dané PSK se doporučuje nepoužívat pro kontrolu správnosti šrafy algoritmus popsaný tabulkou 4.
Tabulka 4: Určení šrafy porostní skupiny na základě věku a zakmenění jejích etáží

	Vlastnosti porostní skupiny
	Kartografická značka grafického obrazu

	Jediná etáž ve věku A se zakmeněním 7-10
	10100 + Min((A+19),  179) div 20

	Jediná etáž ve věku A se zakmeněním 4-6
	10000 + Min((A+19),  179) div 20

	Jediná etáž ve věku A se zakmeněním 1-3
	20000 + Min((A+19),  179) div 20

	Dvě etáže, etáž se zakmeněním 7-10 ve věku A a další etáž se zakmeněním 1-3 ve věku B
	pokud Min((A+19),  179) div 20 <> Min((B+19, 179):   20000 + 10*(Min((A+19),  179) div 20) + Min((B+19),  179) div 20

pokud Min((A+19),  179) div 20 = Min((B+19, 179):

10100 + Min((A+19),  179) div 20

	Dvě etáže, etáž se zakmeněním 7-10 ve věku A a další etáž se zakmeněním 4-10 ve věku B
	pokud Min((A+19),  179) div 20 <> Min((B+19, 179):   10000 + 10*(Min((A+19),  179) div 20) + Min((B+19),  179) div 20

pokud Min((A+19),  179) div 20 = Min((B+19, 179):

10100 + Min((A+19),  179) div 20

	Dvě etáže, obě etáže se zakmeněním 4-6, mladší ve věku A a starší  B
	pokud Min((A+19),  179) div 20 <> Min((B+19, 179):   10000 + 10*(Min((A+19),  179) div 20) + Min((B+19),  179) div 20

pokud Min((A+19),  179) div 20 = Min((B+19, 179):

10100 + Min((A+19),  179) div 20

	Dvě etáže, etáž se zakmeněním 4-6 ve věku A a druhá etáž se zakmeněním 1-3 ve věku B
	25000 + 10*(Min((A+19),  179) div 20) + Min((B+19),  179) div 20

	Dvě etáže, obě etáže se zakmeněním 1-3, mladší ve věku A a starší  B
	26000 + 10*(Min((A+19),  179) div 20) + Min((B+19),  179) div 20

	Více než dvě etáže
	použije se značka určená pomocí výše uvedených pravidel použitím hodnot pro dvě nejstarší etáže; v případě, že dvě nejstarší etáže mají obě zakmenění 1-3, pak se použije nejstarší etáž a nejstarší etáž se zakmeněním 4-10, pokud taková existuje


5.1.5. Zobrazovací tabulky a popis mimorámových údajů

Zobrazovací tabulky

Tabulka 5: Zobrazovací tabulka pro šrafy v těžební mapě

	Kartografická značka
	Barva
	Kartografická značka v mapě
	Barva v mapě

	10001
	-
	10001
	-

	10012
	-
	10010
	-

	10013
	-
	10010
	-

	10014
	-
	10010
	-

	10015
	-
	10010
	-

	10016
	-
	10010
	-

	10017
	-
	10010
	-

	10018
	-
	10010
	-

	10101
	-
	10101
	-

	20001
	-
	20001 
	-

	20012
	-
	20010
	-

	20013
	-
	20010
	-

	20014
	-
	20010
	-

	20015
	-
	20010
	-

	20016
	-
	20010
	-

	20017
	-
	20010
	-

	20018
	-
	20010
	-

	20021
	-
	20001 
	-

	20031
	-
	20001 
	-

	20041
	-
	20001 
	-

	20051
	-
	20001 
	-

	20061
	-
	20001 
	-

	20071
	-
	20001 
	-

	20081
	-
	20001
	-

	25011
	-
	25011
	-

	25012
	-
	10001
	-

	25013
	-
	10001
	-

	25014
	-
	10001
	-

	25015
	-
	10001
	-

	25016
	-
	10001
	-

	25017
	-
	10001
	-

	25018
	-
	10001
	-

	25021
	-
	20001 
	-

	25031
	-
	20001 
	-

	25041
	-
	20001 
	-

	25051
	-
	20001 
	-

	25061
	-
	20001 
	-

	25071
	-
	20001 
	-

	25081
	-
	20001
	-

	26011
	-
	26011
	-

	26012
	-
	20001
	-

	26013
	-
	20001
	-

	26014
	-
	20001
	-

	26015
	-
	20001
	-

	26016
	-
	20001
	-

	26017
	-
	20001
	-

	26018
	-
	20001
	-

	30001
	-
	30001
	-

	30012
	-
	30010
	-

	30013
	-
	30010
	-

	30014
	-
	30010
	-

	30015
	-
	30010
	-

	30016
	-
	30010
	-

	30017
	-
	30010
	-

	30018
	-
	30010
	-

	30021
	-
	30001
	-

	30031
	-
	30001
	-

	30041
	-
	30001
	-

	30051
	-
	30001
	-

	30061
	-
	30001
	-

	30071
	-
	30001
	-

	30081
	-
	30001
	-

	1
	14
	1
	14

	1
	ostatní barvy
	1
	15

	ostatní značky
	všechny barvy
	1
	15


Poznámka: určení barvy pomocí znaku „-“ znamená, že pro daný případ nemá tato hodnota žádný význam. 

Tabulka 6: Zobrazovací tabulka pro výstavky v těžební mapě

	Barva KPO
	Barva v mapě
	Barva KPO
	Barva v mapě

	14
	14
	ostatní barvy
	15


Popis mimorámových údajů pro mapy v měřítku 1:5 000

Mimorámové údaje jsou společné pro všechny mapy tištěné v měřítku 1:5 000. Název mapy a její zkratka jsou uvedeny mezi Parametry tisku pro jednotlivé mapy. Uvedené položky jsou doporučené a v případě, že nejsou pro příslušná data relevantní, je lze vynechat

Mimorámové údaje na spodním okraji odleva doprava: 

	Typ údaje
	Obvyklý význam údaje

	Textový popis
	Název LHC

	Textový popis 
	Název mapy

	Měřítko mapy
	Textový popis měřítka mapy – v tomto případě 1 : 5 000

	Textový popis
	Platnost LHP/O určená obvykle daty v rozsahu od do

	Textový popis
	Zpracovatel tisku


Mimorámové údaje na pravém okraji shora dolu: 

	Typ údaje
	Obvyklý význam údaje

	Textový popis
	Jméno tištěného mapového listu (ZTM ČR) a zkratka mapy

	Logo
	Logo vlastníka (zadavatele zpracování dat)

	Mapa kladu ZTM ČR
	Mapa kladu mapových listů ZTM ČR včetně nadpisu

	Mapa organizačního členění 
	Mapa hranic revírů včetně nadpisu a textové legendy

	Mapa katastrálních území
	Mapa hranic katastrálních území včetně nadpisu a textové legendy

	Schéma kladu lesnických map
	Schéma kladu lesnických map včetně nadpisu a popisu listů

	Textový popis
	Identifikace zpracovatele dat

	Logo
	Logo zpracovatele dat

	Textový popis
	Copyright ĆÚZK pro mapový podklad ZTM ČR

	Textový popis
	Specifické označení mapového listu (např. Fenclovo číslo)

	Textový popis
	Jméno tištěného mapového listu (ZTM ČR) a zkratka mapy


Mapa kladu ZTM ČR se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:50 000;

· obsahuje hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5000 prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 2

· obsahuje popis v podobě jména mapového listu umístěný v levém horním rohu listu;

· nadpis mapy je Klad listů ZTM ČR.

Mapa organizačního členění se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:50 000;

· obsahuje hranice revíru prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 13 a označení revíru v mapovém listu prezentované kartografickým stylem textu 22 s úhlem natočení textu 0;

· nadpis mapy je Hranice revírů;

· legenda obsahuje řádky s uvedením označení revíru v mapovém listu a jména revíru.

Mapa katastrálních území se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:50 000;

· obsahuje hranice KÚ prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 13 a označení KÚ v mapovém listu prezentované kartografickým stylem textu 22 s úhlem natočení textu 0;

· nadpis mapy je Hranice KÚ.

· legenda obsahuje řádky s uvedením označení KÚ v mapovém listu a jména katastrálního území.

Schéma kladu lesnických map se obvykle tiskne:

· v podobě kříže nebo obdélníka znázorňujících k listu tištěnému schématicky sousední mapové listy;

· každý obdélník obsahuje popis v podobě jména mapového listu HM;

· nadpis schématu je Klad listů ZTM ČR a HM.

Popis mimorámových údajů pro mapy v měřítku 1:10 000

Mimorámové údaje jsou společné pro všechny mapy tištěné v měřítku 1:10 000 s výjimkou mapy typologické. Název mapy a její zkratka jsou uvedeny mezi Parametry tisku pro jednotlivé mapy. Uvedené položky jsou doporučené a v případě, že nejsou pro příslušná data relevantní, je lze vynechat

Mimorámové údaje na spodním okraji odleva doprava: 

	Typ údaje
	Obvyklý význam údaje

	Textový popis
	Název LHC

	Textový popis 
	Název mapy

	Měřítko mapy
	Textový popis měřítka mapy – v tomto případě 1 : 10 000

	Textový popis
	Platnost LHP/O určená obvykle daty v rozsahu od do

	Textový popis
	Zpracovatel tisku


Mimorámové údaje na pravém okraji shora dolu: 

	Typ údaje
	Obvyklý význam údaje

	Textový popis
	Jméno tištěného mapového listu kladu lesnických map a zkratka mapy

	Logo
	Logo vlastníka (zadavatele zpracování dat)

	Mapa kladu ZTM ČR
	Mapa kladu mapových listů ZTM ČR včetně nadpisu

	Mapa organizačního členění 
	Mapa hranic revírů včetně nadpisu a textové legendy

	Mapa katastrálních území
	Mapa hranic katastrálních území včetně nadpisu a textové legendy

	Schéma kladu lesnických map
	Schéma kladu lesnických map včetně nadpisu a popisu listů

	Textový popis
	Identifikace zpracovatele dat

	Logo
	Logo zpracovatele dat

	Textový popis
	Copyright ĆÚZK pro mapový podklad ZTM ČR

	Textový popis
	Specifické označení mapového listu (např. Fenclovo číslo)

	Textový popis
	Jméno tištěného mapového listu kladu lesnických map a zkratka mapy


Mapa kladu ZTM ČR se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:100 000;

· obsahuje hranice mapových listů ZTM ČR v měřítku 1:5000 prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 2

· obsahuje popisy v podobě jmen mapových listů umístěných v levém horním rohu každého listu;

· nadpis mapy je Klad listů ZTM ČR.

Mapa organizačního členění se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:100 000;

· obsahuje hranice revíru prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 13 a označení revíru v mapovém listu prezentované kartografickým stylem textu 23 s úhlem natočení textu 0;

· nadpis mapy je Hranice revírů;

· legenda obsahuje řádky s uvedením označení revíru v mapovém listu a jména revíru.

Mapa katastrálních území se obvykle tiskne:

· v měřítku 1:100 000;

· obsahuje hranice KÚ prezentované kartografickou značkou 0 v barvě 13 a označení KÚ v mapovém listu prezentované kartografickým stylem textu 23 s úhlem natočení textu 0;

· nadpis mapy je Hranice KÚ.

· legenda obsahuje řádky s uvedením označení KÚ v mapovém listu a jména katastrálního území.

Schéma kladu lesnických map se obvykle tiskne:

· v podobě kříže nebo obdélníka znázorňujících k listu tištěnému schématicky sousední mapové listy;

· každý obdélník obsahuje popis v podobě jména mapového listu v jednotném kladu lesnických map;

· nadpis schématu je Synkův klad lesnických map.

Kartografický standard pro metodu PIL vychází z běžného standardu pro metodu věkových tříd. K zobrazení specifických kartografických položek metody PIL (hranice strata, IP, označení HOS) je možné využít jakoukoli lesnickou mapu (porostní, obrysovou,…). Plošné značky pro označení HOS je nutné řešit pomocí interních číselníků a jinou texturou barevných ploch (řídké černé puntíky), pro jednoznačnou kartografickou identifikaci metod při společném zařízení LHC
Plošná kartografie u rozlišení lesa zařízeného metodou PIL :
- porostní mapa - je možnost použít buď barevnou texturu nebo černou texturu.
- obrysová mapa bude v obou variantách stejná – bílá barva s černou texturou
5.2. šrafy,..), pro jednoznačnou grafickou identifikaci metod při společném zařízení LHC. vzory KARTOGRAFICKých značek, stylů a MAP LHP/O

5.2.1. Vzory kartografických značek a stylů LHP/O

Kartografická prezentace dat LHP/O je podrobně popsána v „Kartografickém katalogu grafických objektů LHP/O“ (viz. soubor KK_LHPO_2027.doc).

5.2.2. Vzory map LHP/O

Vzory map LHP/O jsou vyobrazeny v „Kartografickém katalogu grafických objektů LHP/O“ (viz. soubor KK_LHPO_2027.doc).

6. seznam tabulek, příkladů a obrázků

Obrázek 1: Zjednodušený funkční model tvorby IS LH4


Obrázek 2: Příklad aplikace ISLH při tvorbě LHP5


Obrázek 3: Vztahy mezi objekty Rozdělení lesa a Pozemkové evidence7




12Příklad 1: Výpis obsahu dokumentu deklarujícího značky (*.XSD):

Příklad 2: Výpis obsahu XML dokumentu obsahujícího data LHC (*.XML):
14


Tabulka 1: Přehled map18


Tabulka 2: Přehled kartografických skupin18


Tabulka 3: Definice kartografických skupin23


Tabulka 4: Způsob určení šrafy porostní skupiny na základě věku a zkamenění jejích etaáží24


Tabulka 5: Zobrazovací tabulka pro šrafy v těžební mapě25


Tabulka 6: Zobrazovací tabulka pro výstavky v těžební mapě26




7. Vysvětlivky zkratek 

b.st. - bonitní stupeň

CBP - celkový běžný přírůst

CPP - celkový průměrný přírůst

HÚL - hospodářská úprava lesů

IS LH - informační standard datové komunikace lesního hospodářství

KN - katastr nemovitostí

k.ú. - katastrální území

LHC - lesní hospodářský celek

LHP - lesní hospodářský plán nebo elaborát obdobného charakteru

m3 bk - objem dříví bez kůry

MZD - meliorační a zpevňující dřeviny při obnově porostu

PMP - průměrný mýtní přírůst

TO - těžba obnovní (mýtní)

TV - těžba výchovná (předmýtní)

TVYB - těžba v porostech hospodářského způsobu výběrného

ZTM ČR – základní topografická mapa ČR

8. SLOVNík S ANGLICKýMI EKVIVALENTY PRO DATOVÉ TYPY GRAFICKÉHO OBRAZU OBJEKTŮ 

bod (B) - point

linie (L) - linestring

plocha (P) - polygon

multibod (MB) - multipoint

multilinie (ML) - multilinestring

multiplocha (MP) - multipolygon

složená geometrie (G) - geometry collection
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�To platí samozřejmě obecně, ale je žádoucí upozornit na tuto provázanost ERD a kontrol typu „bez záznamu“.


�Pokud je plocha šetřena opakovaně, a nepřístupná nebo neschůdná je pouze v současné inventarizaci, musí být do datového skladu předána data pomocných navigačních objektů pořízená v předchozí inventarizaci (tehdy byl střed plochy popsán jako přístupný a schůdný). Je tomu tak z důvodu možnosti provedení kontroly v terénu, respektive použití těchto informací v rámci další inventarizace.





